一、本部件中通常定义的X轴是 立柱上的水平轴，Y轴是底座上的，Z轴是垂直上下方向的。正负方向自己随意定义，根据自己的习惯来定。

二、三个轴如果没有调好，可能被卡住，滑动不顺畅，这时应松开螺丝，水平往复推动，直至顺畅，再逐步收紧。

三、丝杆尾部甩动，并不是丝杆是弯的，而是丝杆电机轴和丝杆三者没有调在在一条线的缘故。

四、ARDUINO UNO(蓝色板)，不需要接入电源，严禁接入24V电源。